{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":98,"n_cols":8,"rows_kept":98,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,0,3,6],[10,0,10,6],[23,0,23,6],[37,0,37,6],[86,1,86,5],[87,0,87,6],[88,0,88,7],[89,0,89,7],[103,0,103,6],[104,1,104,4],[104,5,104,6],[105,1,105,4],[105,5,105,6],[106,1,106,4],[107,1,107,4],[108,1,108,4],[109,1,109,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["投标报价表"]
["工程名称：盐城师范学院教学设备专项（药学院团队）--细胞房改造项目"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","全费用综合单价（元）","全费用合价（元）","备注"]
["一、家具工程"]
[1,"边台","1500*750*850","台",2,null,null,"钢木结构，理化板台面"]
[2,"不锈钢台","1500*750*850","台",2,null,null,"不锈钢材质"]
[3,"紧急冲淋器",null,"台",1,null,null,"包含接至主管路的给排水管"]
[4,"更衣柜","900*400*2000","台",4,null,null,"全钢结构1.2mm"]
[5,"更鞋柜","900*300*400H","台",1,null,null,"全钢结构1.2mm"]
[null,"小计"]
["二、通风工程"]
[1,"玻璃钢离心风机","4-72-3A 1.6KW\n风量：1500m3/h\n风压：900Pa","台",4,null,null,"包含接至电箱电缆及变频自控电箱系统"]
[2,"风机口软连接","风机配套 软PVC",4,11]
[3,"风机伞形防雨帽","3A风机配套 玻璃钢材质","个",3]
[4,"风机吊装架",null,"个",4]
[5,"风机减震垫",null,"套",4]
[6,"70℃常开防火阀","ø315 钢制喷涂","个",4]
[7,"电动调风阀","ø315 PP","个",4]
[8,"PP 风管及风阀风口",null,"平方米",120]
[9,"风管支吊架制作安装","1.类型:风管支吊架制作安装\n2.材质:钢结构\n3.除锈、刷油设计要求:手工除锈 防锈漆两遍","Kg",150]
[10,"墙体开孔及修复",null,"项",1]
[11,"安装辅材",null,"项",1]
[null,"小计"]
["三、洁净工程"]
[1,"空调机组AHU-01","送风量：6000CMH       \n机外余压：1200pa             \n制冷量：70KW        \n制热量：76         \n电加热：24KW,             \n电极加湿：50KG/H              \n电机功率：4.4KW            ","台",1,null,null,"包含接至电箱电缆及自控电箱系统(各模式下空调机及排风机自控联动)及室外机楼面安装-到楼顶距离9M"]
[2,"镀锌钢板","δ=0.75","㎡",100]
[3,"风管支吊架",null,"㎡",100]
[4,"PEF保温板B1级","δ=20mm","㎡",100]
[5,"铝框高效过滤器（侧接）","500CMH","套",7]
[6,"手动风量调节阀","500*320","个",4]
[7,"防火风量调节阀（70℃）","500*320","个",2]
[8,"防雨排风百叶","800*400","个",2]
[9,"消音箱",null,"个",2]
[10,"冷媒铜管（氧乙炔焊）安装",null,"项",1]
[11,"PVC冷凝排水管（含保温）",null,"项",1]
[12,"辅材",null,"项",1]
[null,"小计"]
["四、电气（强电）工程"]
[1,"成套配电箱","配电箱  \n1.悬挂嵌入式配电箱安装\n1.成套配电箱安装  \n2.端子板接线  \n3.焊、压接线端子  \n4.盘柜配线","套",1]
[2,"电线电缆","1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面绝缘导线ZR-BV 4mm2","m",600]
[3,"电线电缆","1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面绝缘导线ZR-BV 2.5mm2","m",900]
[4,"电线套管","dn20JDG管","m",200]
[5,"电缆套管","dn25JDG管","m",300]
[6,"桥架","规格：100*100,1mm板","m",30]
[7,"照明","1200*300","套",8]
[8,"照明","紫外线杀菌灯","套",6]
[9,"二联开关","250V—10A","套",5]
[10,"插座","单相二三极插座 10A 250V","套",30]
[11,"插座","单相三极插座 16A 250V","套",30]
[12,"消防改造","配合调整现场已有消防设施","项",1]
[null,"小计"]
["五","装修工程"]
[null,"（一）隔墙"]
[1,"隔墙","采用企口插入式，钢板：镀锌钢板，钢板厚度：0.476，夹心厚度：50mm","㎡",{"v":100.5,"d":"100.50"}]
[2,"配套铝合金型材δ=1.2mm","表面阳极氧化处理，银白色，国产优质名牌","㎡",{"v":100.5,"d":"100.50"}]
[3,"配套紧固密封件","表面阳极氧化处理，银白色，国产优质名牌","㎡",{"v":100.5,"d":"100.50"}]
[null,"（二）吊顶"]
[1,"吊顶","同隔断技术参数","㎡",{"v":36.5,"d":"36.50"}]
[2,"配套铝合金型材δ=1.2mm","表面阳极氧化处理，银白色，国产优质名牌","㎡",{"v":36.5,"d":"36.50"}]
[3,"吊顶、吊杆紧固件","表面阳极氧化处理，银白色，国产优质名牌","㎡",{"v":36.5,"d":"36.50"}]
[4,"密封材料 ","玻璃胶无毒无味","㎡",{"v":36.5,"d":"36.50"}]
[null,"（三）地面"]
[1,"地面铺PVC地板胶","3MM厚","㎡",{"v":36.5,"d":"36.50"}]
[2,"水泥砂浆找平","6mm厚水泥石仔砂浆，1:3水泥沙浆找平","m2",{"v":36.5,"d":"36.50"}]
[3,"水泥自流平δ=2.2mm","表面阳极氧化处理，银白色，国产优质名牌","㎡",{"v":36.5,"d":"36.50"}]
[null,"（四）门窗"]
[1,"彩钢板门1000*2100","同隔断技术参数","套",3]
[2,"1500*1000(8厘钢化玻璃)","同隔断技术参数","㎡",{"v":1.5,"d":"2"}]
[3,"传递窗","600x600x600","套",2]
[4,"风淋室","304不锈钢，单人双侧吹风。","套",1]
[null,"（五）其他"]
[1,"本层清洁费","完工后卫生清洁","m2",{"v":36.5,"d":"36.50"}]
[null,"小计"]
["六","供气工程"]
[1,"管道","3/4\"外径,不锈钢304 ","米",30]
[2,"末端接头","定制,终端转接头","个",2]
[3,"考克接头","定制,终端转接头","个",2]
[4,"气瓶组合柜","成套","套",1]
[5,"小计"]
["七","智能化工程"]
["（一）综合布线系统（网络与电话）"]
[1,"接入层交换机",null,"台",1]
[2,"面板","网络面板","个",10]
[3,"语音面板","单口面板","个",2]
[4,"网络机柜","挂壁","台",1]
[5,"网线",null,"米",300]
["八","合计："]
["说明:"]
["1、清单工程量为暂定数量，工程竣工验收后，按实际发生工程量计算。"]
["2、全费用综合单价报价，应当包含招标文件所确定的招标范围内所有工作内容，以及投标人为完成上述内容并达到招标文件中合同条款所规定的质量要求及标准所必须的全部工程总费用报价内容（具体包括但不仅限于：人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施费、规费、税金以及合同期内的市场及国家政策性调整风险、不可预见费等所有费用）。"]
[]
[null,null,"投标人（公章）："]
[]
[]
[null,null,"法人代表或委托代理人（签字或印章）："]
[]
[]
[null,null,"日期："]